|  |  |
| --- | --- |
|  | **Содержание** |

1. Назначение устройства
2. Комплектность
3. Технические характеристики

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Назначение устройства** |

Данное устройство предназначено для передачи на персональный компьютер в поле ввода идентификационного номера карты (RFID)

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Технические характеристики\*** |

|  |  |
| --- | --- |
| Длина кабеля | 1 метр |
| Размеры (ДхШхВ) | 85х43х17 |
| Питание | 5В (USB) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Общие указания по использованию устройства** |

Для работы устройства требуется наличие USB порта в ПК, с которым оно используется.

При первом подключении устройства в USB порт, происходит автоматическая установка драйверов. После установки устройство определяется как “Устройство ввода”. Круглый светодиод на лицевой панели отображает состояние NumLock в системе.

Что бы вставить идентификатор карты в текстовое поле с помощью данного устройства требуется активировать NumLock (светодиод NumLock на клавиатуре горит), далее вставить устройство в USB порт и дождаться пока загорится круглый, красный светодиод на лицевой панели, это свидетельствует, что устройство готово к работе. При горящем круглом светодиоде на передней панели, следует приложить карту к устройству, после этого в текстовое поле вставится её идентификационный код.