**USB устройство для считывания RFID-карты**

Требуется устройство для считывания RFID-карты и передачи данных по USB. USB устройство должно определяться как HID устройство ввода. Передача считанной карты происходит в активное текстовое поле в следующем формате: FF FF FF FF FF FF FF FF.

Питание устройства осуществляется от USB кабеля.